**智能接听：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **8400** | **对比机** |
| **皮套** |  | 带皮套时，在开合的过程中，同样也有误接听的情况，概率有10%以上；如果是刚用手拿起来，就进行开合，概率会有40%左右。 |
| **接听率** | 正常的接听姿势，成功率在80%以上 | 正常的接听姿势，成功率在95%以上 |
| **误操作** | 手持手机，然后遮挡手机，误接听的概率较高，30%左右 | 没有误操作 |
| **非正常操作1** | 正常 | 从耳边一侧平缓的向耳朵靠近，很大概率（大概60%~70%）不能接听来电 |
|  |  |  |
| **总结** | 感觉对比机体验比我们好的原因是：对比机的Psensor比较灵敏，离物体很远的距离就可以感应到。 | |
| **修改方法** | 对于接听率，修改了参数  对于误操作，增加了Gsensor的数据作为一个条件 | |

体感拨号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **8400** | **对比机** |
| **误操作** | 手持手机，向上甩动一下，用手遮住Psensor，误拨 | 同样存在这个问题 |
|  |  |  |
|  |  |  |